**Кабель USB–UART (РТЕХ.685611.075-05) вик.5 для підключення до комп’ютера з метою налаштування термінала багатофункціонального Vega-ТM: модифікація USB–UART–BLS.**

Кабель USB-UART-JC (РТЕХ.685611.075-05) призначений для підключення до комп’ютера з метою налаштування

термінала багатофункціонального Vega-ТM: модифі-кація USB–UART–BLS.

Довжина кабелю обговорюється при замовленні.

Умови експлуатації:

* температура навколишнього середовища від мінус 30 до плюс 50 °С;
* відносна вологість повітря до 98 % при температурі до 25 °С без конденсації вологи.
* середній термін служби не менше 5 років.