**Программа «Просмотрщик ПО «nVega (t)»** предназначена для работы с GPRS модемом ТКБ.

**Инструкция по установке**

1. Будучи в среде «Windows» c помощью команды «Пуск/Выполнить» («Start/Run») выполните запуск программы-оболочки установки «Setup\_nVega\_T\_V3\_XX.exe».
2. В процессе инсталляции можно выбрать папку для ее размещения.
3. Следуйте указаниям программы установки.
4. Перезагрузите «Windows».
5. Результатом успешной установки программы будет создание группы программы «Vega (t)» с программной иконкой.
В рабочей директории будут созданы следующие файлы и папки.
**Папки:**
— «\Current» для временных файлов
— «\Report» для файлов в формате «\*.prt»;
— «\Excel» для файлов в формате «\*.xls»;
— «\Text» для файлов в формате «\*.txt»;
— «\LastQuiz» для файлов в формате «lq\_\*.prb»;
— «\EEx\_NewC» для файлов в формате «pb\_\*.prb»;
— «\Work» для рабочих файлов.
**Файлы:**
— «nVega\_T.exe» исполнительный файл;
— «Readme.txt» файл с рекомендациями по установке «ПО nVega (t)»;
— «license.txt» Лицензионное Соглашение;
— «unins000.exe» и «unins000.dat» файлы удаления программы «nVega (t)»;

По всем вопросам, связанным с использованием программы, если таковые у Вас возникнут, Вы можете обратиться: **СП «РАДМИРТЕХ»,** г.Харьков, проспект Московский, 199, тел.(057)727-53-32,
email: rtch@radmirtech.com.ua
[Официальный сайт](http://www.radmirtech.com.ua/)

**Программа «Просмотрщик ПО nVega (t)» 3.27**[Скачать…](http://radmirtech.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/Setup_nVegaT_V3_27.zip)

Желаем успехов и приятной работы!